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ENGINEERING SITE SURVEY
现场勘查与照片拍摄清单
Site Survey & Visual Record Checklist  |  文档编号 AUREK-RC-SV-001  |  版本 V1.0
使用说明  建议由客户现场代表与安睿克工程或销售人员共同填写。量值须注明单位和测量基准，不适用项须说明原因；照片、视频及图纸使用同一编号体系。本清单记录方案输入，技术要求及实施依据由技术协议、批准图纸和项目文件明确。
01  基本信息   PROJECT BASICS
	项目
	填写内容
	项目
	填写内容

	项目名称
	 
	项目阶段
	□ 新建  □ 改造  □ 替换  □ 扩产  □ 其他

	客户/最终用户
	 
	所属行业
	 

	工厂/车间/线体
	 
	具体工位
	 

	现场地址
	 
	勘查日期
	 

	客户联系人
	 
	电话/邮箱
	 

	客户参与人员
	 
	安睿克勘查人员
	 

	计划投产时间
	 
	班制/作业时段
	 

	初步安装方向
	□立柱  □移动  □悬挂  □待定
	保密/拍摄限制
	 



02  工件与允许受力   WORKPIECE & LOAD-APPLICATION LIMITS
	项目
	填写内容
	项目
	填写内容

	工件名称/料号
	 
	型号/版本
	 

	单件重量（注明单位）
	 
	重心位置/变化范围
	 

	外形尺寸（长×宽×高）
	 
	多规格及差异
	 

	材料/结构
	 
	表面状态/涂层
	 

	工件温度/温度变化
	 
	油、水、粉尘等附着
	 

	来料姿态/定位方式
	 
	出料姿态/定位方式
	 

	允许搬运方式
	□夹持  □真空  □吊挂  □内撑  □磁吸
□待定
	禁止接触方式
	 



	受力/接触位置
	允许区域或基准
	禁止区域
	允许力/压强/变形限值
	验证依据/备注

	上表面
	 
	 
	 
	 

	下表面
	 
	 
	 
	 

	侧面/端面
	 
	 
	 
	 

	孔、边、吊点或专用接口
	 
	 
	 
	 



	工件姿态、重心与允许受力区简图（可附图；附图编号：                         ）

	请标注坐标系、重心、基准面、允许接触区、禁触区、易损部位和抓取方向。





03  动作路径与取放点   MOTION PATH & PICK/PLACE POINTS
从操作者视角完整记录取料、提升、平移、旋转/翻转、对位、放料、释放和返回动作；坐标与高度须注明基准。
	点位/工序
	位置基准或坐标
	工件姿态
	动作/自由度
	对位与精度要求
	停留/节拍/备注

	取料点
	 
	 
	 
	 
	 

	过渡/检测点
	 
	 
	 
	 
	 

	翻转/装配点
	 
	 
	 
	 
	 

	放料点
	 
	 
	 
	 
	 



	项目
	填写内容
	项目
	填写内容

	现有搬运方式/人员
	 
	期望操作方式
	□ 单手  □ 双手  □ 按钮  □ 握把  □ 待评估

	水平移动范围
	 
	垂直高度差
	 

	旋转/翻转角度与方向
	 
	工件姿态保持要求
	 

	单循环动作说明
	 
	节拍/产能依据
	 

	释放确认条件
	 
	异常时安全状态
	 



	动作路径简图（左：俯视；右：侧视）  图号/照片编号：                         

	请标注取料点、放料点、操作员站位、主要转折点、最高/最低点、回转包络和禁入区。



04  空间、障碍与通行   SPACE, OBSTACLES & ACCESS
	检查项
	实测/说明
	检查项
	实测/说明

	左/右/前/后可用空间
	 
	上方净空/最低障碍
	 

	设备、围栏、立柱、管线
	 
	门、过道、物流通道
	 

	人员/车辆交叉区域
	 
	维护、换型、逃生空间
	 

	禁止侵入区/相邻工位
	 
	吊装、叉车进场路线
	 

	停线窗口/施工限制
	 
	未来设备或布局变化
	 



05  安装基础与进场条件   FOUNDATION & INSTALLATION ACCESS
	检查项
	实测/说明
	检查项
	实测/说明

	拟安装形式
	□地面  □立柱  □顶部  □移动  □待定
	基础类型
	□混凝土  □钢平台  □其他

	基础尺寸/厚度/标高
	 
	钢筋/预埋件/既有孔位
	 

	承载资料/结构复核
	 
	钻孔、焊接或动火限制
	 

	地面平整度/裂缝/涂层
	 
	安装基准与定位条件
	 

	搬入门洞/转弯/楼层
	 
	叉车/行车/吊点可用性
	 

	卸货与临时存放区域
	 
	施工许可/作业时间
	 





06  气源、电源与控制接口   UTILITIES & CONTROL INTERFACES
	检查项
	实测/说明
	检查项
	实测/说明

	气源接口位置
	 
	接口规格/管材
	 

	静态压力/动态压力
	 
	可用流量/峰值工况
	 

	过滤、干燥、含油状况
	 
	冷凝水/污染情况
	 

	电源位置
	 
	电压/相数/频率
	 

	保护、接地、隔离开关
	 
	现场插座/配电余量
	 

	PLC/联锁/I/O信号
	 
	网络/通信协议
	 

	能源隔离点及标识
	 
	客户接口责任人
	 



07  环境与安全条件   ENVIRONMENT & SAFETY
	检查项
	实测/说明
	检查项
	实测/说明

	场所属性
	□ 室内  □ 半室外  □ 室外
	温度/湿度/通风
	 

	粉尘、油雾、水汽
	 
	腐蚀、洁净、防爆要求
	 

	高温/冷源/明火
	 
	噪声/照明/可视性
	 

	夹挤、剪切、锐边风险
	 
	坠落物/滑倒/碰撞风险
	 

	急停、护栏、光栅、门锁
	 
	安全回路/联锁边界
	 

	PPE/LOTO/作业票要求
	 
	客户安全规范/培训
	 

	风险评估/变更管理
	 
	其他特殊条件
	 



08  照片与视频必拍清单   MANDATORY PHOTO & VIDEO RECORD
	编号
	必拍对象/角度
	拍摄要求
	文件编号/状态

	P01
	厂区入口、卸货点和完整搬入路线
	连续覆盖门洞、转弯、楼层、台阶及最窄处；比例尺入镜
	□ 已拍  □ 不适用

	P02
	工位全景：四角各一张
	同时拍到取料点、放料点、操作员站位和相邻设备
	□ 已拍  □ 不适用

	P03
	取料点：正面、侧面、俯视、近景
	显示定位基准、容器/托盘、来料姿态和干涉物
	□ 已拍  □ 不适用

	P04
	放料点：正面、侧面、俯视、近景
	显示定位基准、装配/释放空间和质量要求
	□ 已拍  □ 不适用

	P05
	完整动作路径：俯视、侧视、最高/最低点
	拍到回转包络、转折点、禁入区和人员/物流交叉
	□ 已拍  □ 不适用

	P06
	上方/下方/四周障碍
	管线、桥架、灯具、围栏、立柱、地坑及相邻设备
	□ 已拍  □ 不适用

	P07
	安装基础与进场尺寸
	地面/钢结构、裂缝、涂层、孔位；卷尺或标尺清晰入镜
	□ 已拍  □ 不适用

	P08
	气源、电源、控制与隔离点
	接口近景+与工位相对位置远景；拍清标识和铭牌
	□ 已拍  □ 不适用

	P09
	工件六向视图及重心/受力区域
	正、后、左、右、上、下；比例尺、料号和禁触区入镜
	□ 已拍  □ 不适用

	P10
	操作姿态和现有安全措施
	拍到手部/视线/脚位、护栏、急停、光栅及风险点
	□ 已拍  □ 不适用



视频要求  V01：固定机位完整记录至少一个当前作业循环；V02：沿取料点至放料点缓慢连续环拍；V03：翻转、对位或释放动作拍近景。画面须包含基准、操作者和周边风险点，禁止为拍摄进入危险区域。拍摄前取得现场授权，并避开无关人员、人脸、胸卡、屏幕及其他敏感信息。


09  2D/3D/CAD与项目资料清单   ENGINEERING DATA CHECKLIST
提交规则  2D图请提供可量测的PDF/DWG/DXF；3D模型优先STEP、Parasolid或原生SolidWorks格式，并注明单位、坐标系、版本和基准。可删除非接口机密结构，但须保留所有接触面、安装面、动作包络和干涉相关几何。
	序号
	资料名称
	格式/版本
	文件名或图号
	责任人
	计划日期
	状态

	01
	工件2D工程图（含公差、重心、材料/表面）
	 
	 
	 
	 
	□ 已有 □ 待补 □ 不适用

	02
	工件3D模型及多规格差异说明
	 
	 
	 
	 
	□ 已有 □ 待补 □ 不适用

	03
	工位/产线总布局图及坐标基准
	 
	 
	 
	 
	□ 已有 □ 待补 □ 不适用

	04
	取料与放料设备/容器接口图
	 
	 
	 
	 
	□ 已有 □ 待补 □ 不适用

	05
	基础、钢结构、楼板或顶部安装资料
	 
	 
	 
	 
	□ 已有 □ 待补 □ 不适用

	06
	气源、电源、控制、I/O及安全回路资料
	 
	 
	 
	 
	□ 已有 □ 待补 □ 不适用

	07
	工艺流程、节拍、班制和产能依据
	 
	 
	 
	 
	□ 已有 □ 待补 □ 不适用

	08
	客户风险评估、安全规范和施工要求
	 
	 
	 
	 
	□ 已有 □ 待补 □ 不适用

	09
	现场照片/视频索引及拍摄授权
	 
	 
	 
	 
	□ 已有 □ 待补 □ 不适用

	10
	其他项目文件/接口规范
	 
	 
	 
	 
	□ 已有 □ 待补 □ 不适用



10  待补项与行动记录   OPEN ITEMS & ACTIONS
	序号
	缺失资料/问题/风险
	责任方/责任人
	计划日期
	关闭证据/复核结果

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 



11  勘查结论与签字   SURVEY CONCLUSION & SIGN-OFF
	确认项
	填写内容
	确认项
	填写内容

	资料完整性
	□ 可进入方案评估  □ 有条件进入  □ 待补资料  □ 需二次勘查
	主要风险/边界
	 

	需客户确认事项
	 
	需安睿克确认事项
	 



共同确认  双方确认本清单反映勘查当日可见条件及已提供资料。选型、性能、安全配置和交付内容须经后续工程评估，并写入双方签署的技术协议、批准图纸及项目文件，同时明确接口、责任分工和验收要求。现场条件或资料变化时，须书面通知并重新评估。
	签署方
	姓名/部门
	签字
	日期

	客户现场代表
	 
	 
	 

	安睿克勘查代表
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